Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 9 декабря 2013 г. N 26-нп 
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2013 г., 30 июня, 11, 29 августа, 5 ноября 2014 г., 13 января 2015 г., 16 мая 2016 г.

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложениям 1 - 22 к настоящему приказу.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.
3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 июня 2014 г. N 32-нп в пункт 4 настоящего приказа внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 сентября 2014 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".
6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры	В.Н. Нанака	

Приложение 1
к приказу Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0392	-	
2 этажные жилые дома	0,0392	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0220	
3-4 этажные жилые дома	0,0347	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0191	
5-9 этажные жилые дома	0,0303	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0170	
12 и более этажные жилые дома	-	0,0154	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 августа 2014 г. N 39-нп настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к приказу Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1-2 этажные жилые дома	0,0262	0,0157	
3 этажные жилые дома	-	0,0174	
3-4 этажные жилые дома	0,0262	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0141	
5-9 этажные жилые дома	0,0226	-	
8 этажные жилые дома	-	0,0136	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 3
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0395	0,0180	
2 этажные жилые дома	0,0330	0,0153	
3 этажные жилые дома	-	0,0151	
3-4 этажные жилые дома	0,0237	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0131	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0122	
5-9 этажные жилые дома	0,0208	-	
8-9 этажные жилые дома	-	0,0117	
10 этажные жилые дома	0,0196	0,0109	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0263	-	
2 этажные жилые дома	0,0263	0,0159	
3 этажные жилые дома	-	0,0157	
3-4 этажные жилые дома	0,0246	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0136	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0126	
5-9 этажные жилые дома	0,0215	-	
8-9 этажные жилые дома	-	0,0121	
10 этажные жилые дома	0,0203	0,0113	
12 этажные жилые дома	-	0,0109	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0400	0,0184	
2 этажные жилые дома	0,0315	0,0157	
3 этажные жилые дома	-	0,0154	
3-4 этажные жилые дома	0,0212	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0134	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0124	
5-9 этажные жилые дома	0,0212	-	
8-9 этажные жилые дома	-	0,0119	
10-11 этажные жилые дома	0,0200	0,0112	
12-14 этажные жилые дома	0,0198	0,0107	
16 этажей и более	0,0217	-	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 6
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0416	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0386	0,0158	
3 этажные жилые дома	-	0,0155	
3-4 этажные жилые дома	0,0244	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0134	
5-9 этажные жилые дома	0,0213	-	
6-9 этажные жилые дома	-	0,0120	
10 этажные жилые дома	-	0,0112	
11-16 этажные жилые дома	-	0,0108	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 7
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1 - Многоквартирные 3-5 этажные жилые дома в капитальном исполнении.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
3-5 этажные жилые дома	0,0334	0,0200	

Таблица 2 - Многоквартирные 1-2 этажные дома и общежития.

Категории жилых домов	В капитальном исполнении постройки после 1999 года	В деревянном исполнении постройки до 1999 года включительно	Общежития в деревянном исполнении постройки до 1999 года включительно	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1-2 этажные жилые дома	
0,0320	
0,0280	
0,0540	

Таблица 3 - Балочный жилищный фонд

Категории жилищного фонда	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в отапливаемом строении в месяц	
Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения	0,0417	

Таблица 4 - 1-2 этажные жилые дома улучшенных серий постройки после 1999 года.

Категория жилищного фонда	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в жилом доме в месяц	
1-2 этажные жилые дома	0,0293	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 августа 2014 г. N 39-нп в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к приказу Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1 - Многоквартирные дома или жилые дома

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0393	0,0175	
2 этажные жилые дома	0,0365	0,0149	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	
3-4 этажные жилые дома	0,0230	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0127	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0118	
5-9 этажные жилые дома	0,0202	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0113	
10 этажные жилые дома	0,0191	-	
10-11 этажные жилые дома	-	0,0106	

Таблица 2 - Балочный жилищный фонд

Категории жилищного фонда	Для жилых и нежилых помещений, Гкал
на 1 м2 общей площади всех помещений в отапливаемом строении в месяц	
Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения	
0,0393	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 августа 2014 г. N 39-нп настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 9
к приказу Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0239	0,0181	
2 этажные жилые дома	0,0239	0,0155	
3 этажные жилые дома	-	0,0235	
3-4 этажные жилые дома	0,0374	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0226	
5-9 этажные жилые дома	0,0297	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0157	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.
Приложение 10
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1-Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления.

Категории жилых домов	Для жилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций	
0,0227	
Жилые дома из кирпича	0,0191	
Жилые дома и общежития коридорного типа	
0,0246	
Жилые дома из деревянных конструкций	0,0221	

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях устанавливается с учетом повышающих коэффициентов в следующих размерах в Гкал на 1м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц:

Таблица 2

Категории жилых домов	С 1 января 2014 года	С 1 января 2015 года	С 1 июля 2015 года	С 1 января 2016 года	С 1 июля 2016 года	С 1 января 2017 года	
Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций	
0,0227	
0,0250	
0,0272	
0,0318	
0,0340	
0,0363	
Жилые дома из кирпича	0,0191	0,0210	0,0229	0,0267	0,0286	0,0306	
Жилые дома и общежития коридорного типа	
0,0246	
0,0271	
0,0295	
0,0344	
0,0369	
0,0393	
Жилые дома из деревянных конструкций	0,0221	0,0243	0,0265	0,0309	0,0331	0,0353	

Таблица 3 - Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

Категории жилых домов	Капитальные жилые дома	Деревянные жилые дома	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0454	0,0595	
2 этажные жилые дома	0,0421	0,0553	
5-9 этажные жилые дома	0,0254	-	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Нормативы, указанные в таблице 1, разработаны с применением аналогового метода установления нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению с учетом повышающих коэффициентов, указанные в таблице 2, установлены в соответствии с п.3 (1) приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы, указанные в таблице 3, разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг по причине отсутствия данных приборного учета.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 августа 2014 г. N 47-нп настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 11
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0263	-	
2 этажные жилые дома	0,0263	0,0169	
3 этажные жилые дома	-	0,0167	
3-4 этажные жилые дома	0,0262	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0144	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0134	
5-9 этажные жилые дома	0,0229	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0128	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 12
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета 
размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0350	0,0197	
2 этажные жилые дома	0,0350	0,0167	
3 этажные жилые дома	-	0,0165	
3-4 этажные жилые дома	0,0255	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0143	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0133	
5-9 этажные жилые дома	0,0226	-	
8 этажные жилые дома	-	0.0128	
10-11 этажные жилые дома	-	0,0120	
12 этажей и более	-	0,0114	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 августа 2014 г. N 47-нп в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 13
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
С изменениями и дополнениями от:
29 августа 2014 г.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0320	0,0195	
2 этажные жилые дома	0,0320	0,0166	
3 этажные жилые дома	-	0,0164	
3-4 этажные жилые дома	0,0254	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0143	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0132	
5-9 этажные жилые дома	0,0224	-	
8-9 этажные жилые дома	-	0,0127	
10 и более этажные жилые дома	-	0,0119	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 14
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0420	0,0249	
2 этажные жилые дома	0,0420	0,0212	
3 этажные жилые дома	-	0,0209	
3-4 этажные жилые дома	0,0328	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0181	
5-9 этажные жилые дома	0,0287	-	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 15
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1 - поселок городского типа Березово

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0377	-	
2 этажные жилые дома	0,0350	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0140	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0122	

Таблица 2 - поселок Приполярный

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1-2 этажные жилые дома	0,0363	-	
3-4 этажные жилые дома	0,0229	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0126	

Таблица 3 - поселок Игрим

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0377	-	
2 этажные жилые дома	0,0350	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0140	
3-4 этажные жилые дома	0,0221	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0122	

Таблица 4 - село Теги

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
2 этажные жилые дома	0,0350	-	

Таблица 5 - поселок Ванзетур

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0377	0,0168	
2 этажные жилые дома	0,0350	-	

Таблица 6 - сельское поселение Саранпауль

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0391	0,0174	
2 этажные жилые дома	0,0363	0,0148	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	

Таблица 7 - сельское поселение Хулимсунт

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
2 этажные жилые дома	0,0363	-	
3-4 этажные жилые дома	0,0229	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0126	

Таблица 8 - поселок Светлый

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
2 этажные жилые дома	0,0346	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0139	
3-4 этажные жилые дома	0,0218	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0120	
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц. 

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 августа 2014 г. N 47-нп настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 16
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 1 - городское поселение Кондинское

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0167	
2 этажные жилые дома	0,0240	0,0142	

Таблица 2 - городское поселение Куминский

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0158	
2 этажные жилые дома	0,0240	0,0135	

Таблица 3 - городское поселение Луговой

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0175	

Таблица 4 - городское поселение Междуреченский

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0161	
2 этажные жилые дома	0,0240	0,0137	
3 этажные жилые дома	-	0,0135	
3-4 этажные жилые дома	0,0212	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0117	

Таблица 5 - городское поселение Мортка

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0160	
2 этажные жилые дома	0,0240	0,0136	
3 этажные жилые дома	-	0,0134	

Таблица 6 - сельские поселения: Мулымья, Леуши, Половинка

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0164	
2 этажные жилые дома	0,0240	0,0138	
3-4 этажные жилые дома	0,0217	-	

Таблица 7- сельское поселение Болчары

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0240	0,0161	
2 этажные жилые дома	-	0,0137	
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 августа 2014 г. N 39-нп в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 17
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1 - городское поселение Пойковский.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	0,0175	
2 этажные жилые дома	0,0310	0,0149	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	
3-4 этажные жилые дома	0,0230	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0127	
5-9 этажные жилые дома	0,0202	-	
12 и более этажей	-	0,0102	

Примечание:
Для временных зданий и сооружений, приспособленных под жилье (балки) применять норматив для одноэтажных жилых домов постройки до 1999 года включительно.

Таблица 2 - сельское поселение Сингапай

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	0,0131	
2 этажные жилые дома	0,0310	0,0112	
3 этажные жилые дома	-	0,0110	

Таблица 3 - сельское поселение Сентябрьский

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	0,0175	
2 этажные жилые дома	0,0310	-	
3 этажные жилые дома	0,0230	-	
3-4 этажные жилые дома	-	0,0146	

Таблица 4 - сельское поселение Салым

Категории жилых домом	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,310	0,157	
2 этажные жилые дома	0,0310	0,0134	
3 этажные жилые дома	-	0,0131	
3-4 этажные жилые дома	0,0207	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0114	

Таблица 5 - сельское поселение Чеускино

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	-	
2 этажные жилые дома	0,0310	0,0134	
3 этажные жилые дома	-	0,0131	

Таблица 6 - сельское поселение Усть-Юган

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	0,0175	
2 этажные жилые дома	0,0310	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	

Таблица 7 - сельское поселение Куть-Ях

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	-	
2 этажные жилые дома	0,0310	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	
5-9 этажные жилые дома	0,0202	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0127	

Таблица 8 - сельское поселение Каркатеевы

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	-	
2 этажные жилые дома	0,0310	0,0203	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	
3-4 этажные жилые дома	0,0230	-	

Таблица 9 - сельское поселение Лемпино

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0310	0,0175	
3 этажные жилые дома	-	0,0146	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 18
к приказу Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0500	0,0252	
2 этажные жилые дома	0,0500	0,0215	
3 этажные жилые дома	-	0,0211	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0183	
5-9 этажные жилые дома	0,0290	-	
8-9 этажные жилые дома	-	0,0163	
12 этажные жилые дома	-	0,0147	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 19
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0263	0,0167	
2 этажные жилые дома	0,0263	0,0143	
3 этажные жилые дома	-	0,0140	
3-4 этажные жилые дома	0,0224	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0121	
5-9 этажные жилые дома	0,0194	-	
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 ноября 2014 г. N 56-нп в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 20
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г.а N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0330	0,0172	
2 этажные жилые дома	0,0330	0,0147	
3 этажные жилые дома	-	0,0144	
3-4 этажные жилые дома	0,0231	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0124	
5-9 этажные жилые дома	0,0200	-	
8 этажные жилые дома	-	0,0112	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 мая 2016 г. N 11-нп в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения возникшие с 1 января 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 21
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 1 - городское поселение Барсово

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0447	-	
2 этажные жилые дома	0,0416	0,0169	
3 этажные жилые дома	-	0,0167	
3-4 этажные жилые дома	0,0262	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0144	

Таблица 2 - городское поселение Белый Яр

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0365	0,0190	
2 этажные жилые дома	0,0365	0,0162	
3 этажные жилые дома	-	0,0159	
3-4 этажные жилые дома	0,0251	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0138	
5-9 этажные жилые дома	0,0219	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0123	
10 этажные жилые дома	-	0,0115	

Таблица 3 - сельское поселение Локосово

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0447	-	
2 этажные жилые дома	0,0447	-	
3 этажные жилые дома	-	0,0246	
3-4 этажные жилые дома	0,0387	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0213	

Таблица 4 - деревня Лямина

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0451	-	
2 этажные жилые дома	0,0419	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0146	

Таблица 5 - городское поселение Лянтор

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1-этажные жилые дома	0,0353	0,0189	
2-этажные жилые дома	0,0353	0,0161	
3-этажные жилые дома	-	0,0158	
3 - 4-этажные жилые дома	0,0250	-	
4 - 5-этажные жилые дома	-	0,0137	
6 - 7-этажные жилые дома	-	0,0128	
5 - 9-этажные жилые дома	0,0218	-	
8 - 9-этажные жилые дома	-	0,0123	
10-этажные жилые дома	-	0,0115	

Таблица 6 - поселок Нижнесортымский

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0530	-	
2 этажные жилые дома	0,0530	0,0219	
3 этажные жилые дома	-	0,0215	
3-4 этажные жилые дома	0,0339	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0187	

Таблица 7 - деревня Русскинская

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0460	0,0205	
2 этажные жилые дома	0,0428	0,0174	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0149	

Таблица 8 - поселок Солнечный

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0427	-	
2 этажные жилые дома	0,0397	0,0162	
3 этажные жилые дома	-	0,0159	
3-4 этажные жилые дома	0,0251	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0138	
9 этажные жилые дома	-	0,0123	

Таблица 9 - сельское поселение Сытомино

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0447	0,0199	
2 этажные жилые дома	0,0415	-	

Таблица 10 - село Тундрино

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0436	0,0194	

Таблица 11 - сельское поселение Угут

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0430	0,0191	
2 этажные жилые дома	0,0400	0,0163	
3 этажные жилые дома	-	0,0160	

Таблица 12 - сельское поселение Ульт-Ягун

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0456	0,0203	
2 этажные жилые дома	0,0423	0,0173	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0147	

Таблица 13 - поселок городского типа Федоровский
 
Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0392	0,0218	
2 этажные жилые дома	0,0392	0,0186	
3 этажные жилые дома	-	0,0183	
3-4 этажные жилые дома	0,0288	-	
4-5 этажные жилые дома	-	0,0159	
6-7 этажные жилые дома	-	0,0148	
5-9 этажные жилые дома	0,0252	-	
9 этажные жилые дома	-	0,0142	
10 этажные жилые дома	-	0,0132	
13 этажей и более	-	0,0128	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.
5. В г.п. Лянтор взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 января 2015 г. N 2-нп в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 22
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1 - поселки: Горноправдинск, Бобровский, Цингалы

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0418	-	
2 этажные жилые дома	0,0358	0,0158	
3 этажные жилые дома	-	0,0155	
3-4 этажные жилые дома	0,0244	-	

Таблица 2 - поселок Кедровый, село Елизарово.

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0390	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0387	0,0158	

Таблица 3 - поселки: Красноленинский, Урманный

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0320	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0320	0,0158	

Таблица 4 - село Кышик

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0320	0,0185	

Таблица 5 - сельское поселение Шапша

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0387	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0387	-	

Таблица 6 - сельское поселение Луговской, поселок Кирпичный, село Троица

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0387	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0387	0,0158	
3 этажные жилые дома	-	0,0155	

Таблица 7 - сельское поселение Нялинское, поселок Пырьях

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0387	0,0185	
2 этажные жилые дома	0,0387	-	

Таблица 8 - сельские поселения: Сибирский, Выкатной, село Тюли

Категории жилых домов	Постройки до 1999 года включительно	Постройки после 1999 года	
	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц	
1 этажные жилые дома	0,0387	-	
2 этажные жилые дома	-	0,0158	
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 23
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Категории отапливаемых строений	Год постройки зданий по 1999 год включительно,	Год постройки зданий после 1999 года,	
	Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых помещений и строений, расположенных на земельном участке, в месяц	Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых помещений и строений, расположенных на земельном участке, в месяц	
Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при закрытой системе теплоснабжения	
0,0361	
0,0224	
Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при открытой системе теплоснабжения	
0,0458	
0,0267	
Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при закрытой системе теплоснабжения	
0,0524	
0,0361	
Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при открытой системе теплоснабжения	
0,067	
0,0448	
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета с применением установленных нормативов осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4. Установленные нормативы применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.

Приложение 24
к приказу Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование норматива	Единица измерения	Числовое значение	
Норматив потребления тепловой энергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок	Гкал на 1 м2 общей площади отапливаемых помещений в течение отопительного периода в месяц	
0,0267	
Норматив потребления электрической энергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок	кВт/часы на 1 м2 общей площади отапливаемых помещений в течение отопительного периода в месяц	
32,7	

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления с использованием электрических отопительных котлов устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению для отопления при отсутствии приборов учета с использованием установленного норматива осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4. Установленные нормативы применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.