Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ по замене светильников уличного освещения, опор освещения и кабеля СИП в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск. 
Замена опор освещения осуществляется по адресу ул. Сахарова, Зелена зона.
Замена кабеля СИП в районе городского пруда. 
Конкретные места установки светильников будут указаны уполномоченным лицом заказчика после заключения контракта
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.11.2026
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;
- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;
- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
Технические требования
Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.
Требования к безопасности выполняемых работ:
Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
· постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
· приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 
- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.
- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.
	
	Наименование товара
	Наименование параметра
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком

	1
	Светильник
	Мощность
	не менее 100 Вт

	
	
	Световой поток
	не менее 10 000 Лм

	
	
	Способ монтажа
	Консольный 

	
	
	Тип лампы
	LED

	
	
	Пускорегулирующая аппаратура
	В комплекте 

	
	
	Тип ПРА
	LED драйвер 

	
	
	Материал корпуса светильника
	Алюминий

	
	
	Цвет корпуса
	Серый

	
	
	Материал изделия
	Алюминий

	
	
	Степень защиты от внешних факторов
	IP65 (неизменяемое значение)

	
	
	Цветовая температура
	не менее 6 400 К

	
	
	Цвет свечения
	холодный

	
	
	Напряжение сети
	220 В (неизменяемое значение)

	
	
	Номинальное напряжение, В
	190 - 250 (неизменяемое значение)

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от -60 до +450 С

	
	
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1 (неизменяемое значение)

	
	
	Угол рассеивания, град
	120 (неизменяемое значение)

	
	
	Материал рассеивателя
	Поликарбонат (PC) 

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I (неизменяемое значение)

	
	
	Габариты Д/Ш/В, не более
	200*85*550 мм



	
	
	
	
	
	


Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.





















	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения, опор освещения и кабеля СИП в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена опоры освещения по ул. Сахарова

	Демонтаж сбитой опоры

	1
	ГЭСНм08-02-144-02
применительно
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 // Отключение кабельной линии сечением до 6 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,208
	
	
	
	
	139,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	0,208
	
	
	672,42
	
	139,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,86

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,86

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	137,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	71,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 552,50
	 
	351,05

	2
	ГЭСН33-01-016-01
применительно
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Демонтаж стальной несиловой опоры освещения ОГКф-9
	т
	0,133
	1
	0,133
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=133/1000

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4206
	
	
	
	
	1 689,80

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	0,7
	2,4206
	
	
	698,09
	
	1 689,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	903,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3975184
	
	
	
	
	355,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	0,7
	0,096824
	
	
	2 493,21
	
	241,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	0,7
	0,096824
	
	
	923,94
	
	89,46

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	0,7
	0,285817
	271,41
	1,61
	436,97
	
	124,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	0,7
	0,0400144
	
	
	923,94
	
	36,97

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	0,7
	0,286748
	0,54
	2,16
	1,17
	
	0,34

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	0,7
	0,172235
	1 070,99
	1,8
	1 927,78
	
	332,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	0,7
	0,172235
	
	
	923,94
	
	159,13

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	0,7
	0,088445
	1 521,77
	1,52
	2 313,09
	
	204,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	0,088445
	
	
	790,48
	
	69,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 948,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 045,27

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 127,08

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 227,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 389,10
	 
	6 302,75

	3
	ГЭСН33-04-014-02
применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Демонтаж светильника с кронштейном
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,407
	
	
	
	
	891,94

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	1,407
	
	
	633,93
	[bookmark: _GoBack]
	891,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	750,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,567
	
	
	
	
	440,30

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	0,7
	0,49
	756,44
	1,86
	1 406,98
	
	689,42

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	0,7
	0,49
	
	
	790,48
	
	387,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,7
	0,077
	
	
	799,61
	
	61,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,077
	
	
	687,82
	
	52,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	0
	0
	160,27
	1,5
	240,41
	
	0,00

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	0
	0
	185,43
	1,62
	300,40
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 083,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 332,24

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 385,53

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	799,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 268,10
	 
	4 268,10

	4
	Коммерческое предложение
	Кран-манипулятор
	маш.-ч
	1
	1
	1
	 
	 
	2 868,85
	 
	2 868,85

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 868,85

	5
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0005
	1
	0,0005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*1*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,07725
	
	
	
	
	45,20

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,038625
	
	
	559,50
	
	21,61

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,038625
	
	
	610,83
	
	23,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01875
	
	
	
	
	12,90

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,01875
	
	
	510,21
	
	9,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,01875
	
	
	687,82
	
	12,90

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,0375
	
	
	3,42
	
	0,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,10

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	59,84

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	31,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318 020,00
	 
	159,01

	Монтаж новой опоры

	6
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,144
	
	
	
	
	80,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	0,144
	
	
	559,50
	
	80,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,157
	
	
	
	
	124,11

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	0,157
	774,86
	1,74
	1 348,26
	
	211,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,157
	
	
	790,48
	
	124,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,68

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	184,21

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	83,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 449,00
	 
	684,49

	7
	ГЭСН06-03-004-10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей
	т
	0,0489
	1
	0,0489
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48,9/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,07825
	
	
	
	
	1 429,46

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	2,07825
	
	
	687,82
	
	1 429,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	321,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,203424
	
	
	
	
	160,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,085575
	
	
	2 493,21
	
	213,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,085575
	
	
	923,94
	
	79,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	0,117849
	
	
	799,61
	
	94,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,117849
	
	
	687,82
	
	81,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	0,395601
	
	
	35,80
	
	14,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,15

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	0,3423
	155,63
	0,81
	126,06
	
	43,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 954,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 589,59

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 637,28

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	921,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 305,32
	 
	4 513,73

	7.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0021
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм
	шт
	1
	1
	1
	12 634,58
	0,65
	8 212,48
	 
	8 212,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 212,48

	8
	ГЭСН05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей
	м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,48
	
	
	
	
	290,73

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	0,48
	
	
	605,69
	
	290,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1056
	
	
	
	
	72,63

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	0,1056
	115,25
	2
	230,50
	
	24,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,1056
	
	
	687,82
	
	72,63

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	0,192
	288,50
	1,62
	467,37
	
	89,74

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	0,0912
	29,88
	1,62
	48,41
	
	4,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	363,36

	 
	Пр/812-005.1-2
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	428,76

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	254,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 854,00
	 
	1 164,96

	8.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	10 286,89
	 
	2 468,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=12550,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 468,85

	9
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,133
	1
	0,133
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=133/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,458
	
	
	
	
	2 414,00

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	3,458
	
	
	698,09
	
	2 414,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5678834
	
	
	
	
	507,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	0,13832
	
	
	2 493,21
	
	344,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,13832
	
	
	923,94
	
	127,80

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	0,40831
	271,41
	1,61
	436,97
	
	178,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,0571634
	
	
	923,94
	
	52,82

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	0,40964
	0,54
	2,16
	1,17
	
	0,48

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,24605
	1 070,99
	1,8
	1 927,78
	
	474,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,24605
	
	
	923,94
	
	227,34

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	0,12635
	1 521,77
	1,52
	2 313,09
	
	292,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,12635
	
	
	790,48
	
	99,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 212,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 921,84

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 038,71

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 753,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 699,25
	 
	9 004,00

	9.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0017
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 10000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм
	шт
	1
	1
	1
	34 824,59
	0,98
	34 128,10
	 
	34 128,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 128,10

	9.2
	ФСБЦ-01.7.15.03-0036
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм
	кг
	2
	1
	2
	172,48
	1,09
	188,00
	 
	376,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,5*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,00

	10
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,01
	
	
	
	
	1 274,20

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	2,01
	
	
	633,93
	
	1 274,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 072,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	629,00

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	0,7
	756,44
	1,86
	1 406,98
	
	984,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,7
	
	
	790,48
	
	553,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,11
	
	
	799,61
	
	87,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,11
	
	
	687,82
	
	75,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,42

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,06
	160,27
	1,5
	240,41
	
	14,42

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,01
	185,43
	1,62
	300,40
	
	3,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 993,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 903,20

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 979,33

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 141,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 114,72
	 
	6 114,72

	10.1
	Коммерческое предложение
	Светильник
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 303,12
	 
	2 303,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2809,81/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 303,12

	11
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля)
	1000 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8536
	
	
	
	
	1 921,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0297
	
	
	559,50
	
	16,62

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	1,4187
	
	
	610,83
	
	866,58

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	687,82
	
	483,26

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	790,48
	
	555,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7467
	
	
	
	
	518,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	2 493,21
	
	56,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	923,94
	
	20,79

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	11,45
	1,86
	21,30
	
	0,52

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	0,6822
	346,73
	1,86
	644,92
	
	439,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	0,6822
	
	
	687,82
	
	469,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	799,61
	
	14,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	687,82
	
	12,17

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	226,61
	
	5,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	687,82
	
	16,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 956,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 440,75

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 538,38

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 464,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 994,00
	 
	6 959,82

	11.1
	ФСБЦ-20.1.02.18-1002
	Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм
	10 м
	0,2
	1
	0,2
	911,44
	1,42
	1 294,24
	 
	258,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,85

	11.2
	ФСБЦ-20.1.02.18-1000
	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм // скрепа
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	2 240,20
	1,42
	3 181,08
	 
	63,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,62

	11.3
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	1
	1
	1
	576,55
	1,52
	876,36
	 
	876,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,36

	11.4
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	2
	1
	2
	177,35
	1,13
	200,41
	 
	400,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,82

	11.5
	Коммерческое предложение
	Кронштейн анкерный к столбу
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	368,85
	 
	368,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=450,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368,85

	11.6
	Коммерческое предложение
	Клемма винтовая
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	81,97
	 
	163,94

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=100,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,94

	12
	Коммерческое предложение
	Кран-манипулятор
	маш.-ч
	1
	1
	1
	 
	 
	2 868,85
	 
	2 868,85

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 868,85

	13
	Коммерческое предложение
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	3
	1
	3
	 
	 
	2 868,85
	 
	8 606,55

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 606,55

	 
	
	Итоги по разделу 1  :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	82 222,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 177,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 195,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 821,28

	 
	
	               Материалы
	64 028,61

	 
	
	     Строительные работы
	103 136,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 037,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 195,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 821,28

	 
	
	               материалы
	64 025,81

	 
	
	               накладные расходы
	13 379,12

	 
	
	               сметная прибыль
	7 677,57

	 
	
	     Монтажные работы
	351,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	139,86

	 
	
	               материалы
	2,80

	 
	
	               накладные расходы
	137,06

	 
	
	               сметная прибыль
	71,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 998,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	13 516,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 748,90

	 
	
	Всего по разделу 1 
	103 487,87

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,1367
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,5738758
	
	
	
	
	 

	Раздел 2.  Замена опоры освещения на зеленой зоне

	Демонтаж сбитой опоры

	14
	ГЭСНм08-02-144-02
применительно
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 // Отключение кабельной линии сечением до 6 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,208
	
	
	
	
	139,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	0,208
	
	
	672,42
	
	139,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,86

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,86

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	137,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	71,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 552,50
	 
	351,05

	15
	ГЭСН33-01-016-01
применительно
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Демонтаж стальной несиловой опоры освещения ОГКф-9
	т
	0,133
	1
	0,133
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=133/1000

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4206
	
	
	
	
	1 689,80

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	0,7
	2,4206
	
	
	698,09
	
	1 689,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	903,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3975184
	
	
	
	
	355,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	0,7
	0,096824
	
	
	2 493,21
	
	241,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	0,7
	0,096824
	
	
	923,94
	
	89,46

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	0,7
	0,285817
	271,41
	1,61
	436,97
	
	124,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	0,7
	0,0400144
	
	
	923,94
	
	36,97

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	0,7
	0,286748
	0,54
	2,16
	1,17
	
	0,34

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	0,7
	0,172235
	1 070,99
	1,8
	1 927,78
	
	332,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	0,7
	0,172235
	
	
	923,94
	
	159,13

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	0,7
	0,088445
	1 521,77
	1,52
	2 313,09
	
	204,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	0,088445
	
	
	790,48
	
	69,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 948,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 045,27

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 127,08

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 227,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 389,10
	 
	6 302,75

	16
	ГЭСН33-04-014-02
применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Демонтаж светильника с кронштейном
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,407
	
	
	
	
	891,94

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	1,407
	
	
	633,93
	
	891,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	750,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,567
	
	
	
	
	440,30

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	0,7
	0,49
	756,44
	1,86
	1 406,98
	
	689,42

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	0,7
	0,49
	
	
	790,48
	
	387,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,7
	0,077
	
	
	799,61
	
	61,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,077
	
	
	687,82
	
	52,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	0
	0
	160,27
	1,5
	240,41
	
	0,00

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	0
	0
	185,43
	1,62
	300,40
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 083,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 332,24

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 385,53

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	799,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 268,10
	 
	4 268,10

	17
	Коммерческое предложение
	Кран-манипулятор
	маш.-ч
	1
	1
	1
	 
	 
	2 868,85
	 
	2 868,85

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 868,85

	18
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0005
	1
	0,0005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*1*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,07725
	
	
	
	
	45,20

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,038625
	
	
	559,50
	
	21,61

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,038625
	
	
	610,83
	
	23,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01875
	
	
	
	
	12,90

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,01875
	
	
	510,21
	
	9,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,01875
	
	
	687,82
	
	12,90

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,0375
	
	
	3,42
	
	0,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,10

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	59,84

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	31,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318 020,00
	 
	159,01

	Монтаж новой опоры

	19
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,144
	
	
	
	
	80,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	0,144
	
	
	559,50
	
	80,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,157
	
	
	
	
	124,11

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	0,157
	774,86
	1,74
	1 348,26
	
	211,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,157
	
	
	790,48
	
	124,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,68

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	184,21

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	83,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 449,00
	 
	684,49

	20
	ГЭСН06-03-004-10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей
	т
	0,0489
	1
	0,0489
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48,9/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,07825
	
	
	
	
	1 429,46

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	2,07825
	
	
	687,82
	
	1 429,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	321,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,203424
	
	
	
	
	160,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,085575
	
	
	2 493,21
	
	213,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,085575
	
	
	923,94
	
	79,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	0,117849
	
	
	799,61
	
	94,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,117849
	
	
	687,82
	
	81,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	0,395601
	
	
	35,80
	
	14,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,15

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	0,3423
	155,63
	0,81
	126,06
	
	43,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 954,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 589,59

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 637,28

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	921,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 305,32
	 
	4 513,73

	20.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0021
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм
	шт
	1
	1
	1
	12 634,58
	0,65
	8 212,48
	 
	8 212,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 212,48

	21
	ГЭСН05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей
	м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,48
	
	
	
	
	290,73

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	0,48
	
	
	605,69
	
	290,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1056
	
	
	
	
	72,63

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	0,1056
	115,25
	2
	230,50
	
	24,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,1056
	
	
	687,82
	
	72,63

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	0,192
	288,50
	1,62
	467,37
	
	89,74

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	0,0912
	29,88
	1,62
	48,41
	
	4,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	363,36

	 
	Пр/812-005.1-2
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	428,76

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	254,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 854,00
	 
	1 164,96

	21.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	10 286,89
	 
	2 468,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=12550,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 468,85

	22
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,133
	1
	0,133
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=133/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,458
	
	
	
	
	2 414,00

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	3,458
	
	
	698,09
	
	2 414,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5678834
	
	
	
	
	507,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	0,13832
	
	
	2 493,21
	
	344,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,13832
	
	
	923,94
	
	127,80

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	0,40831
	271,41
	1,61
	436,97
	
	178,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,0571634
	
	
	923,94
	
	52,82

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	0,40964
	0,54
	2,16
	1,17
	
	0,48

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,24605
	1 070,99
	1,8
	1 927,78
	
	474,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,24605
	
	
	923,94
	
	227,34

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	0,12635
	1 521,77
	1,52
	2 313,09
	
	292,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,12635
	
	
	790,48
	
	99,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 212,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 921,84

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 038,71

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 753,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 699,25
	 
	9 004,00

	22.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0017
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 10000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм
	шт
	1
	1
	1
	34 824,59
	0,98
	34 128,10
	 
	34 128,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 128,10

	22.2
	ФСБЦ-01.7.15.03-0036
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм
	кг
	2
	1
	2
	172,48
	1,09
	188,00
	 
	376,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,5*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,00

	23
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными (б/у материал светильник и кронштейн)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,01
	
	
	
	
	1 274,20

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	2,01
	
	
	633,93
	
	1 274,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 072,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	629,00

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	0,7
	756,44
	1,86
	1 406,98
	
	984,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,7
	
	
	790,48
	
	553,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,11
	
	
	799,61
	
	87,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,11
	
	
	687,82
	
	75,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,42

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,06
	160,27
	1,5
	240,41
	
	14,42

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,01
	185,43
	1,62
	300,40
	
	3,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 993,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 903,20

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 979,33

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 141,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 114,72
	 
	6 114,72

	24
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля)
	1000 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8536
	
	
	
	
	1 921,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0297
	
	
	559,50
	
	16,62

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	1,4187
	
	
	610,83
	
	866,58

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	687,82
	
	483,26

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	790,48
	
	555,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7467
	
	
	
	
	518,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	2 493,21
	
	56,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	923,94
	
	20,79

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	11,45
	1,86
	21,30
	
	0,52

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	0,6822
	346,73
	1,86
	644,92
	
	439,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	0,6822
	
	
	687,82
	
	469,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	799,61
	
	14,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	687,82
	
	12,17

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	226,61
	
	5,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	687,82
	
	16,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 956,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 440,75

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 538,38

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 464,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 994,00
	 
	6 959,82

	24.1
	ФСБЦ-20.1.02.18-1002
	Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм
	10 м
	0,2
	1
	0,2
	911,44
	1,42
	1 294,24
	 
	258,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,85

	24.2
	ФСБЦ-20.1.02.18-1000
	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм // скрепа
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	2 240,20
	1,42
	3 181,08
	 
	63,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,62

	24.3
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	1
	1
	1
	576,55
	1,52
	876,36
	 
	876,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,36

	24.4
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	2
	1
	2
	177,35
	1,13
	200,41
	 
	400,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,82

	24.5
	Коммерческое предложение
	Кронштейн анкерный к столбу
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	368,85
	 
	368,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=450,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368,85

	24.6
	Коммерческое предложение
	Клемма винтовая
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	81,97
	 
	163,94

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=100,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,94

	25
	Коммерческое предложение
	Кран-манипулятор
	маш.-ч
	1
	1
	1
	 
	 
	2 868,85
	 
	2 868,85

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 868,85

	26
	Коммерческое предложение
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	3
	1
	3
	 
	 
	2 868,85
	 
	8 606,55

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 606,55

	 
	
	Итоги по разделу 2 Зеленая зона :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	79 919,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 177,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 195,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 821,28

	 
	
	               Материалы
	61 725,49

	 
	
	     Строительные работы
	100 833,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 037,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 195,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 821,28

	 
	
	               материалы
	61 722,69

	 
	
	               накладные расходы
	13 379,12

	 
	
	               сметная прибыль
	7 677,57

	 
	
	     Монтажные работы
	351,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	139,86

	 
	
	               материалы
	2,80

	 
	
	               накладные расходы
	137,06

	 
	
	               сметная прибыль
	71,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 998,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	13 516,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 748,90

	 
	
	Всего по разделу 2 Зеленая зона
	101 184,75

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,1367
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,5738758
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Замена светильников уличного освещения

	27
	ГЭСНр67-01-008-02
применительно
	Смена светильников: с люминесцентными лампами // смена светильников уличного освещения на светодиодные
	100 шт
	0,43
	1
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,219
	
	
	
	
	48 298,03

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	163,3
	
	70,219
	
	
	687,82
	
	48 298,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0344
	
	
	
	
	21,01

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0344
	37,32
	2,05
	76,51
	
	2,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0344
	
	
	610,83
	
	21,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 321,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 319,04

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	44 453,52

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	23 193,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269 693,79
	 
	115 968,33

	27.1
	Коммерческое предложение
	Светильник светодиодный уличный ДКУ - 100Вт 6400К IP65
	шт
	43
	1
	43
	 
	 
	2 303,12
	 
	99 034,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2809,81/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 034,16

	28
	Коммерческое предложение
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	23
	1
	23
	 
	 
	2 868,85
	 
	65 983,55

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 983,55

	 
	
	Итоги по разделу 3 Монтаж светильников уличного освещения :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	213 339,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	48 298,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,63

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21,01

	 
	
	               Материалы
	165 017,71

	 
	
	     Строительные работы
	280 986,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	48 298,03

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,63

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21,01

	 
	
	               материалы
	165 017,71

	 
	
	               накладные расходы
	44 453,52

	 
	
	               сметная прибыль
	23 193,14

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	48 319,04

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	44 453,52

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	23 193,14

	 
	
	Всего по разделу 3 Монтаж светильников уличного освещения
	280 986,04

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	70,219
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0344
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Замена кабеля СИП в районе городского пруда

	29
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля)
	1000 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=150 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,268
	
	
	
	
	9 609,28

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,1485
	
	
	559,50
	
	83,09

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	7,0935
	
	
	610,83
	
	4 332,92

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,513
	
	
	687,82
	
	2 416,31

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,513
	
	
	790,48
	
	2 776,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 581,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,7335
	
	
	
	
	2 594,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,1125
	
	
	2 493,21
	
	280,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,1125
	
	
	923,94
	
	103,94

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1215
	11,45
	1,86
	21,30
	
	2,59

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	3,411
	346,73
	1,86
	644,92
	
	2 199,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	3,411
	
	
	687,82
	
	2 346,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0885
	
	
	799,61
	
	70,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0885
	
	
	687,82
	
	60,87

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1215
	
	
	226,61
	
	27,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1215
	
	
	687,82
	
	83,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 785,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 203,81

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	12 691,96

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	7 322,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 995,07
	 
	34 799,26

	29.1
	Прайс-лист
	Провод СИП4 2х16 мм
	м.п
	150
	1
	150
	 
	 
	56,56
	 
	8 484,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=69,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 484,00

	29.2
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	10
	1
	10
	576,55
	1,52
	876,36
	 
	8 763,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 763,60

	29.3
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	4
	1
	4
	177,35
	1,13
	200,41
	 
	801,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	801,64

	30
	Коммерческое предложение
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	4
	1
	4
	 
	 
	2 868,85
	 
	11 475,40

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 475,40

	 
	
	Итоги по разделу 4 Городской пруд :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	44 309,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 609,28

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 581,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 594,53

	 
	
	               Материалы
	29 524,64

	 
	
	     Строительные работы
	64 323,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 609,28

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 581,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 594,53

	 
	
	               материалы
	29 524,64

	 
	
	               накладные расходы
	12 691,96

	 
	
	               сметная прибыль
	7 322,29

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 203,81

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	12 691,96

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 322,29

	 
	
	Всего по разделу 4 Городской пруд
	64 323,90

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	14,268
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,7335
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	419 791,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	78 262,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 974,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 258,10

	 
	
	               Материалы
	320 296,45

	 
	
	     Строительные работы
	549 280,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	77 982,81

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 974,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 258,10

	 
	
	               материалы
	320 290,85

	 
	
	               накладные расходы
	83 903,72

	 
	
	               сметная прибыль
	45 870,57

	 
	
	     Монтажные работы
	702,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	279,72

	 
	
	               материалы
	5,60

	 
	
	               накладные расходы
	274,12

	 
	
	               сметная прибыль
	142,66

	 
	
	Всего
	549 982,56

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	86 520,63

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	84 177,84

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	46 013,23

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



