Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей.

2. Общие требования:
2.1. Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11.
2.2. Расходные материалы должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.003-91, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях СанПиН.
2.3. Оказание услуг осуществляется по заявке ответственного представителя Заказчика в адрес Исполнителя. Забор и доставка осуществляется силами Исполнителя. Все расходы по закупке комплектующих, материалов, транспортировке и иные расходы, связанные с оказанием услуг, возлагаются на Исполнителя.
2.4. Использование расходных материалов и комплектующих не должно прерывать действие сертификата соответствия копировально-множительной техники.
Комплектующие и расходные материалы для ремонта должны соответствовать документации производителя, быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе после восстановления), не иметь дефектов.
2.5. Заправка картриджа включает в себя: диагностику картриджа; полную разборку картриджа; очистку всех деталей и бункеров от тонера; заправку картриджа тонером; сборку картриджа; перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости); контрольное тестирование картриджа.  
Восстановление картриджа включает в себя замену деталей и узлов, пришедших в негодность.
2.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что заправленный картридж обеспечивает получение числа копий не менее указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5% по качеству соответствующей контрольной копии.
2.7. Заправка/восстановление картриджей производится в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки. Если заявка поступает после 15:00, то выполнение работ переносится на следующий рабочий день. При необходимости Заказчик имеет право потребовать от исполнителя срочную заправку и доставку картриджей в течение 2 часов с момента подачи заявки.
2.8. Работы, необходимость выполнения которых возникла по вине Исполнителя, проводятся Исполнителем за свой счёт в трёхдневный срок со дня предъявления Заказчиком претензии.

3. Перечень предоставляемых услуг:
	№ п/п
	Код КТРУ или ОКПД2
	Наименование объекта закупки
	Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие оказываемых услуг установленным Заказчиком требованиям
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Раздел 1. Заправка/восстановление картриджей

	1
	95.11.10.130
	Услуги по заправке картриджей
	- заправка/восстановление блока проявки для принтера или МФУ: Kyocera;
- код (артикул) присвоенный производителем: DV-1140.
	штука
	47

	2
	95.11.10.130
	Услуги по заправке картриджей
	- заправка/восстановление блока проявки для принтера или МФУ: Kyocera;
- код (артикул) присвоенный производителем: DV-170.
	штука
	38

	3
	95.11.10.130
	Услуги по заправке картриджей
	- заправка/восстановление картриджа для принтера или МФУ: Pantum.
- код (артикул) присвоенный производителем: TL-5120.
	штука
	98

	4
	95.11.10.130
	Услуги по заправке картриджей
	- заправка/восстановление картриджа для принтера или МФУ: Pantum.
- код (артикул) присвоенный производителем: DL-5120.
	штука
	64

	5
	95.11.10.130
	Услуги по заправке картриджей
	- заправка/восстановление картриджа для принтера или МФУ: Xerox.
- код (артикул) присвоенный производителем: 106R01487.
	штука
	53

	Раздел 2. Ремонт копировально-множительной техники

	6
	95.11.10.190
	Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
	МФУ Kyocera M6026dn, инв. 290813802962:
1. Техническое обслуживание;
2. Замена блока проявки изображения с девелопером
	штука
	1

	7
	95.11.10.190
	Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
	Принтер лазерный цветной HP Color LaserJet Professional CP5225, инв. 290813802343:
1. Техническое обслуживание;
2. Замена узла очистки (2 шт)
	штука
	1

	8
	95.11.10.190
	Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
	МФУ HP Color LaserJet 428fdw, инв. N22.12.01-03:
1. Техническое обслуживание;
2. Замена  DRUM-юнита
	штука
	1

	9
	95.11.10.190
	Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
	МФУ Pantum 5100adn, инв. 290813803341:
1. Техническое обслуживание;
2. Замена  термоблока
	штука
	1



4. Требования к качеству работ по заправке/восстановлению картриджей:
4.1. При выполнении работ Исполнитель выполняет заправку картриджей согласно заявок Заказчика.
4.2. Картриджи должны быть заправлены 100% совместимым тонером.
4.3. Заправка картриджа предусматривает доведение картриджа до состояния обеспечивающего исправную работу оргтехники, заявленный ресурс картриджа (гарантированное производителем картриджей количество копий), надлежащее качество печати. 
4.4. Для восстановления картриджей используются новые комплектующие, соответствующие оригинальному типу производителя данного картриджа. 
4.5. Картриджи для заправки принимаются как новые, так и после неоднократного восстановления. 
4.6. Отсутствие любых дефектов при печати всего ресурса заправленного картриджа. Не допускается эффект грязного/серого листа (фона) при печати на белой бумаге. 
4.7. Внешний вид картриджа после заправки должен быть без дефектов, явных и видимых поломок. 
4.8. Заправленный картридж обеспечивает ресурс работы не менее ресурса оригинального картриджа. 
4.9. Обязательное наличие тестового отпечатка внутри упаковки каждого картриджа, подтверждающего качество заправки. 
4.10. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, размытого или нечёткого изображения, пятен, точек, фона, в том числе и на обратной стороне отпечатка.
4.11. Упаковка заправленных картриджей производится в индивидуальную герметичную упаковку, позволяющую определить модель картриджа.
4.12. Заправленные картриджи должны соответствовать всем нормам безопасности.
4.13. Услуги по заправке картриджей должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.

5. Требования к ремонту копировально-множительной техники:
[bookmark: _GoBack]5.1. При оказании услуг недопустимо использование комплектующих изделий и расходных материалов, бывших в употреблении.
5.2 При замене узла с указанным номером части (part number) допустима замена только на узел с аналогичным номером части.
5.3. Ресурс и срок эксплуатации применяемых при ремонте узлов должен быть не менее, чем ресурс и срок эксплуатации, заявленный производителем.

Согласовано:	 

Контрактная служба:									О.В. Дергилев
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